ИОТ № 16

 Приложение № 16

 к приказу МБУЗ ЦГБ г. Азова

 от «07» 09 2021г. № 1584

**Инструкция по охране труда**

 **для заведующего складом**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для заведующего складом с учетом условий его работы в конкретной организации.

1.2. Работнику необходимо соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха.

1.3. На заведующего складом могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы: перемещаемые товары, тара; неустойчиво уложенные штабели складируемых и взвешиваемых товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная влажность воздуха; повышенная подвижность воздуха; повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны; повышенное напряжение в электрической цепи; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочего места; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инструмента, инвентаря, тары; химические факторы.

1.4. В соответствии с действующим законодательством заведующего складом необходимо обеспечить специальной одеждой, предусмотренной типовыми отраслевыми нормами.

1.5. Работник должен извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого заболевания.

1.6. Работнику, имеющему контакт с пищевыми продуктами, следует:

* оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
* перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду;
* работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
* перед приемом пищи, после посещения туалета и любого загрязнения мыть руки с мылом;
* не принимать пищу на рабочем месте.

1.7. Работнику необходимо:

* следить за температурным режимом хранения скоропортящихся товаров и сроками их реализации, соблюдением правил хранения и транспортировки вредных и опасных веществ;
* выдавать работникам исправные средства индивидуальной защиты;
* следить за тем, чтобы работники склада во время работы пользовались выданными исправными средствами индивидуальной защиты при проведении погрузочно-разгрузочных, складских работ, а также при транспортировании товаров;
* следить за соблюдением работниками склада требований инструкций по охране труда;
* не допускать применения способов погрузки, транспортирования и складирования товаров, нарушающих установленную технологию переработки грузов;
* принимать административные меры к работникам, нарушающим требования безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных и складских работ;
* контролировать соблюдение работниками режима труда и отдыха, соблюдение перерывов на отдых и обогревание при работе в холодный период года;
* поддерживать санитарное состояние склада, вспомогательных и бытовых помещений.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Застегнуть спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Убедиться в готовности помещений склада для безопасного производства работ, для чего проверить:

* исправность вентиляционных установок;
* наличие свободных проходов и проездов к местам складирования товаров и тары;
* состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, колодцев), достаточность освещенности проходов, проездов и мест производства погрузочно-разгрузочных и складских работ;
* состояние путей транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мостики, сходни и др.) и перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время своевременно принять меры к очистке их от снега, а при обледенении - к посыпке противоскользящим материалом (песком, шлаком, золой);
* отсутствие в помещениях для хранения товаров свисающих и оголенных концов электропроводки;
* исправность стеллажей;
* устойчивость штабелей товаров;
* исправность стремянок и приставных лестниц, сроки их испытаний;
* целостность тары с пожароопасными и ядовитыми товарами, отсутствие просыпей, проливов масел, красок, жидких химических веществ.
* правильно установлены стул, подставка для ног, пюпитр для документов, светильник местного освещения.

2.3. При обнаружении неисправностей оборудования, инвентаря, электропроводки, освещения, ненадлежащего состояния полов и путей транспортирования грузов и других неполадок принять меры к их устранению.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда.

3.2. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, оргтехнику, мебель; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.3. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

3.4. Содержать свое рабочее место и помещения склада в чистоте, обеспечивать своевременную уборку с пола рассыпанных (разлитых) товаров и очистку стеллажей от грязи, остатков упаковки.

3.5. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы между стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром.

3.6. Заведующему складом необходимо следить за:

* исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки и свисания груза из ячеек;
* наличием на таре с товаром бирок и наклеек с точным наименованием вредных и опасных веществ (кислоты, щелочи, растворители и т.п.).

3.7. Требовать, чтобы при формировании пакетов с грузом на плоских поддонах:

* груз был размещен симметрично относительно продольной и поперечной осей поддона и не выступал за его края;
* вес пакета не превышал грузоподъемность погрузочно-разгрузочного механизма;
* груз укладывался только в исправной таре и на исправные поддоны.

3.8. При отсутствии на складе разгрузочной рампы требовать крепления покатов при разгрузке бочек с автомашины, а также того, чтобы скатываемая бочка не сбрасывалась вниз, а удерживалась веревкой работником, находящимся в кузове.

3.9. Контролировать, чтобы во время складирования товаров выполнялись следующие нормативные требования:

* сохранялись противопожарные разрывы;
* оставались проходы для людей;
* соблюдались способы укладки товаров в штабель, обеспечивающие его устойчивость;
* соблюдались правила товарного соседства и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывопожароопасных грузов, опасных веществ и материалов в стеклянной таре и др.;
* применялись безопасные способы производства погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ.

3.10. Не допускать:

* эксплуатацию загрузочных люков и проемов без ограждения;
* переноску грузов в неисправной таре и таре, имеющей задиры, заусенцы, с торчащими гвоздями, окантовочной проволокой;
* переноску грузов в жесткой таре без рукавиц;
* перемещение грузов волоком;
* укладку грузов в штабель в слабой упаковке;
* хождение по штабелям;
* укладку пиломатериалов и других горючих товаров в штабели под электропроводами;
* производство работ на двух смежных штабелях одновременно;
* хранение спецодежды, текстильных материалов и обуви вместе с кислотами, щелочами и горючими материалами.

3.11. Требовать, чтобы:

* при работе с кислотами обязательно применялись средства индивидуальной защиты и использовались специальные приспособления, обеспечивающие безопасность выполнения этих работ;
* спуск тары, товаров по загрузочному лотку производился поштучно, а спускаемый груз убирался до начала спуска следующего;
* пылящие грузы укрывались брезентом, рогожей или другими материалами;
* при взвешивании бочек и других тяжеловесных грузов использовались товарные весы, установленные в приямке, или наклонный мостик;
* товары переносились только в исправной таре, а тара не загружалась более номинальной массы брутто;
* соблюдалась предельная норма загрузки стеллажей;
* при складировании бочек, уложенных "лежа", не использовались в качестве опорной стенки соседние штабели.

3.12. Контролировать, чтобы работы на высоте производились с исправных стремянок, испытанных в установленном порядке.

3.13. Не допускать:

* установку на грунте приставных лестниц и стремянок, не имеющих на нижних концах оковок с острыми наконечниками, а при использовании этих лестниц на гладких поверхностях - без надетых "башмаков" из резины или другого нескользящего материала;
* устройство дополнительных опорных сооружений из ящиков, бочек и т.п. в случае недостаточной длины лестницы;
* сращивание деревянных приставных лестниц без прочного соединения их металлическими хомутами, накладками с болтами;
* использование срощенной приставной лестницы без предварительного испытания;
* установку приставных лестниц под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части;
* работу со ступеньки приставной лестницы, находящейся на расстоянии менее 1 м от ее верхнего конца, а также с двух верхних ступенек стремянки, не имеющей перил или упоров;
* использование для работы на высоте стремянок без специальных приспособлений (крюков, цепей), не позволяющих им самопроизвольно раздвигаться во время работы;
* нахождение на ступеньках приставной лестницы или стремянки более одного человека;
* перемещение товаров по приставной лестнице и размещение на ней инструмента, необходимого при выполнении работы на высоте;
* работу с приставных и раздвижных лестниц на высоте более 1,3 м без предохранительного пояса, закрепленного за конструкцию сооружения;
* работу в местах с оживленным движением людей или транспортных средств с неогражденной приставной лестницы или с лестницы, у основания которой не стоит работник в каске, удерживающий лестницу в устойчивом положении.

3.14. Во время работы на ПК следует:

* работать на исправном ПК;
* не поручать свою работу необученным и посторонним лицам;
* держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
* внешнее устройство "мышь" применять только при наличии специального коврика;
* во время перерыва в работе на ПК отключать питание;
* соблюдать гигиенические нормы размещения ПК;
* не допускать одновременного присутствия второго пользователя за одним экраном;
* эксплуатировать вычислительную технику в соответствии с инструкцией производителя оборудования;
* при работе с текстовой информацией выбирать наиболее физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;
* соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе.

Не допускается:

* эксплуатировать ПК со снятым защитным корпусом;
* касаться одновременно экрана монитора и клавиатуры;
* прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;
* переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;
* загромождать верхние панели устройств бумагами, другими предметами;
* класть диски и рабочие материалы на бумажных носителях на монитор и клавиатуру;
* захламлять рабочее место бумагой во избежание накапливания органической пыли;
* производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
* производить частые переключения питания;
* допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;
* самостоятельно вскрывать и ремонтировать оборудование;
* работать во влажной одежде и влажными руками, протирать экран и вытирать пыль с включенного компьютера;
* эксплуатировать светильники без рассеивателей и экранирующих решеток.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. В аварийной обстановке оповестить об опасности работников склада, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.2. Если в процессе работы произошло загрязнение места складирования пролитыми жирами, лакокрасочными, горюче-смазочными материалами, кислотами прекратить работы и потребовать уборки загрязняющих веществ с соблюдением мер безопасности, необходимых при уборке данного вещества.

4.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании необходимо оказать первую (доврачебную) помощь и, при необходимости, организовать его доставку в соответствующее лечебное структурное подразделение.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Обойти складские помещения и убедиться в том, что загрузочные люки и проемы закрыты на замок изнутри помещения; выключена вентиляция; отходы и обтирочный материал вынесены из помещения в установленные места хранения. Выключить освещение и электропитание оборудования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработал:начальник отдела по охране труда   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.И. Нежинская |
| Согласовано:заместитель главного врача по ГО, МР и безопасности  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | В.В. Жук |
| председатель профкома МБУЗ ЦГБ г. Азова | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.В. Дегтярь |